**Ausschreibungstext für Kabelschachtleiter Typ Hailo H-CSL:**

Kabelschachtleiter H-CSL Typ A für Kabelschachteinstiege bestehend aus:

* 1 Stück senkrecht stehende, ausziehbarer Oberleiter, dient auch als Einsteighilfe, Führung und Arretierung in der Hauptkonsole, mit verstellbaren Anschlägen, Länge variabel gemäß Ausführungszeichnung der Schächte
* 1 Stück schräg stehende Unterleiter zum Aushängen, wird in der Hauptkonsole eingehängt und steht in einem Winkel von 10° bis 15° auf dem Boden auf. Länge variabel gemäß Ausführungszeichnung der Schächte
* Material Leiter Aluminium / Edelstahl 1.4301 / Edelstahl .14571 / Stahl feuerverzinkt\*
* 1 Stück Hauptkonsole Material Aluminium / Edelstahl 1.4301 / Edelstahl .14571 / Stahl feuerverzinkt\* zur Führung und Arretierung der Leitern, bei größeren Leiterlängen der Oberleiter (ab 9 Sprossen) mit Erweiterungskonsole. Variante unter Decke / an Wand\*
* Belastbarkeit mind. 150kg. Leiterlänge variabel gem. Ausführungsplanung.
* Beständig gegen korrosiven Einflüssen aus Feuchtigkeit und Taumittel bei Material Edelstahl
* einschließlich Befestigungsmaterial
* Gemäß BetrSiV, sowie den gültigen UVV und GUV
* Entwickelt in Anlehnung an DIN EN 14396 und EN 131

Länge Schachthals: \_\_\_\_\_\*

Gesamttiefe Schacht von OK Abdeckung bis OK Auftritt: \_\_\_\_\_\*

Nicht nutzbarer Einbauraum /Höhe Schachtabdeckung): \_\_\_\_\_\*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: [professional@hailo.de](mailto:professional@hailo.de)

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218

* Zutreffendes stehen lassen oder Wert einfügen

Ausschreibungstext Ausführungen der Typen B bis D auf Anfrage!