**Ausschreibungstext: Hailo Treppen-Überstiege**

\* nicht zutreffendes streichen

Treppen-Überstiege

Treppenüberstiege aus Material Aluminium / Stahl feuerverzinkt \*

bestehend aus:

* Beidseitiger Treppenaufstieg aus Tränenblech- oder Gitterroststufen \*
* Tritthöhe 230mm
* Steigungswinkel der Aufstiege 60°
* Podestgröße im Lichten Breite 650mm und Länge 800mm
* Podest und Treppengänge mit beidseitigem Geländer
* Ausführung entsprechend der Vorgaben der EN ISO 14122
* Lichte Höhe bis Unterkante Plattform: E = 1005mm / 5 Stufen\*

E = 1235mm / 6 Stufen \*

E = 1465mm / 7 Stufen \*

E = 1695mm / 8 Stufen \*

E = 1925mm / 9 Stufen \*

E = 2155mm­ / 10 Stufen \*

E = 2385mm / 11 Stufen \*

E = 2615mm / 12 Stufen \*

Lieferempfehlung:

Hailo-Werk

D-35708 Haiger

E-Mail: professional@hailo.de

Tel.: 02773 / 82-1263

Fax: 02773 / 82-1218